附件2：

单位自行采购发布表

一、采购清单及技术要求

采购项目编号： 采购方式：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目 | 序号 | 采购项目名称 | 配置及技术参数（货物类项目填写） | 数量 |
| 1 | 磁力搅拌器 | 数显加热型磁力搅拌器，最高加热温度280℃，不锈钢陶瓷涂层盘面，国标插头，200-240V/50Hz/60Hz | **1** |
| 2 | 生物安全柜 | 分类：A2型 模式 70%循环 30%外排 单人单面 规格1：900×678×600mm  | **1** |
| 3 | 真空检测仪 | 技术参数：1、耗电功率：≤60W2、工作电压：220V±10%3、火花束长度：10-30㎜连续工作时间：8h5、电源频率：50HZ | **1** |
| 4 | 通风橱 | 外观尺寸W1500\*D850\*H2350mm 台面：采用国内13.0mm厚优抗板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至26.0mm | **1** |
| 5 | 超声波裂解器 | 工作频率（KHz）： 20-25KHz（频率自动跟踪，自适应）；输出功率（W）： 0-150W连续可调破碎容量（ml）： 0.1~150ml（需选配相应的探头）；定时功能； 1-99H59M59S可设置；超声脉冲时间； 0.1-99.9s可调（超声开/超声关）；输入方式； 触摸控制；显示方式 （4.3寸TFT）数据存储功能 20组密码保护功能 ；有用户密码登录保护温度报警； 配有温度传感器警报功能： 时间、温度、故障保护装置； 具有自我诊断功能，程序自动纠错，过载保护，超温保护显示可选配功能； 电脑通讯，数据打印，隔音箱照明或灭菌仪器配置； 超声波主机+换能器组件+隔音箱+变幅杆一根 | **1** |
| 6 | 组织匀浆机 | 输出功率：220W处理量：550ml转速调节：25000转/分电源要求：220V，50Hz外形尺寸：25×19×35cm重量：10.5kg 可以整体消毒 | **1** |
| 7 | 8道移液器 | 10-100ul | **1** |
| 8 | 实验室升降椅 | 圆凳、可升降 | **10** |
| 9 | 微波炉 | 微波炉 | **1** |

二、相关商务要求

（一）对供应商资格、业绩要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

（2）具有独立法人资格，持有效的营业执照、资质证书、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）。

（3）本项目不接受联合体投标。

（二）交货（完工）期及地点：

2021年11月25日至2021年11月29日。

（三）付款方式及其他：

验收合格后一次性付清。

项目联系人：郝中香 联系电话：0555-2366824